5410 Woodtex Terassipesu

**Tuote** Biohajoava hieman vihertävä emäksinen mietotuoksuinen pesuliuos lämpökäsitellylle-, painekyllästetyllepuulle, puuöljyillä, maaleilla tai puunsuojilla käsitellyille/maalatuille puukalusteille ja -rakenteille.

SoveltuvuusValmis pesuliuos terassien, patioiden, ulkokalusteiden, aitojen tms. rakenteiden huoltopesuun. Voidaan käyttää myös painepesureissa.

Ominaisuudet **•** hieman samea vihertävä neste

* mietotuoksuinen
* biohajoava
* tehokas emäksinen pesuneste
* valmis liuos
* sopii painepesureille

Tekniset tiedot

**Tiheys** 1,0 g/ml

**Varastointi** 36 kk alkuperäispakkauksessa kuivassa ja viileässä, lämpötila +5…+20°C. Tuote ei saa jäätyä. Sekoita kevyesti ennen käyttöä tasalaatuiseksi.

RiittoisuusValmis liuos.

**Pakkauskoot** 5L ja 1000L kontti.

Käyttöohjeet

Olosuhteet Lämpötilan oltava yli +5 C°. Tuote ei saa jäätyä.

Käsittelyohje Levitä pesuainetta harjalla, pensselillä tms. työkalulla puhdistettavalle alustalle anna vaikuttaa 3-5 min. Suorita mekaaninen pesu pestävän materiaalin mukaan ja huuhtele pois vedellä. Painepesussa noudata pesurin valmistajan ohjeita.

**Ympäristönsuojelu** Tuotetta ei saa päästää suoraan vesistöön. Käyttämättä jäänyt pesuaine on toimitettava keräyspisteelle hävitettäväksi. Tyhjän kanisterit voidaan toimittaa keräyspisteisiin.

Huomioitavaa FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin tai –menetelmiin, vastaamme vain tuotteidemme laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten ja testien mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

**Käyttöturvallisuus** Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote Fintex-Tetrakemin nettisivuilta.

**Tulenarkuus** Ei palava.

**Kuljetus** UN1760 Syövyttävä neste. Kuljetusluokka 8, pakkausryhmä II